Sterownik rolet – instrukcja podłączenia

# Wersja 1.0, sierpień 2020

Wejścia sterujące pracą rolet:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer rolety | Wejście | Akcja |
| 1 | D3 | Roleta 1 w górę |
| D4 | Roleta 1 w dół |
| 2 | D5 | Roleta 2 w górę |
| D6 | Roleta 2 w dół |
| 3 | D7 | Roleta 3 w górę |
| D8 | Roleta 3 w dół |
| 4 | D9 | Roleta 4 w górę |
| D10 | Roleta 4 w dół |
| 5 | D11 | Roleta 5 w górę |
| D12 | Roleta 5 w dół |
| 6 | D13 | Roleta 6 w górę |
| D14 | Roleta 6 w dół |
| 7 | D15 | Roleta 7 w górę |
| D16 | Roleta 7 w dół |
| 8 | D17 | Roleta 8 w górę |
| D18 | Roleta 8 w dół |
| 9 | D19 | Roleta 9 w górę |
| D20 | Roleta 9 w dół |
| 10 | D21 | Roleta 10 w górę |
| D48 | Roleta 10 w dół |
| 11 | D49 | Roleta 11 w górę |
| D50 | Roleta 11 w dół |
| 12 | D51 | Roleta 12 w górę |
| D52 | Roleta 12 w dół |